Организация детского досуга на зимних горках

В соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» от 18.10.2016 №114 (далее - технический регламент), Постановлением Правительства РФ 20.12.2019 № 1732 «Об утверждении требований OT к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов», ГОСТ Р 56987-2016 «Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние. Требования безопасности при эксплуатации» (далее - ГОСТ) в перечень аттракционов входят зимние горки (горки ледяные, комбинированные) и спуски.

**По степени потенциального биомеханического риска  аттракционы классифицируются на:**

- Высокая степень потенциального биомеханического риска (RB-1) -  вероятность причинения пассажиру (пассажирам) вреда, создающего угрозу для его (их) жизни, в результате биомеханических воздействий;

- Средняя степень потенциального биомеханического риска (RB-2) - вероятность причинения пассажиру (пассажирам) тяжкого вреда здоровью в результате биомеханических воздействий;

- Низкая степень потенциального биомеханического риска (RB-3) - вероятность причинения вреда с временной потерей трудоспособности пассажира (пассажиров) в результате биомеханических воздействий.

Выделяется также ничтожная степень потенциального биомеханического риска (RB-4), где вероятность причинения вреда без какой-либо формы нетрудоспособности пассажира (пассажиров) в результате биомеханических воздействий. Как правило к RB-4 чаще всего относят аттракционы для малышей.

*Подтверждение соответствия аттракционов требованиям технического регламента осуществляется:*

а) в форме обязательной сертификации применительно к аттракционам со степенью потенциального биомеханического риска RB-1 органом по сертификации;

б) в форме декларирования соответствия применительно к аттракционам со степенями потенциальных биомеханических рисков RB-2, RB-3.

**ГОСТ подробно регламентирует:**

- Требования к материалам, веществам и покупным изделиям зимних горок;

- Требования к эксплуатационной документации;

- Требования безопасности при установке горки (требования к месту расположения; требования к площадке под установку и чистоте поверхности; требования к форме и профилю горки; требования к покрытию; требования к участку старта; требования к выкату; требования к участку остановки; требования к ограничительной системе; требования к маркировочным знакам; требования к подходам; требование к освещению; требования к инвентарю для спуска);

- Требования к обслуживающему персоналу;

- Требования к информации для посетителей;

- Требования безопасности при эксплуатации горки (проверки после монтажа; требования к эксплуатации; требования к правилам поведения; требования к ежедневному техническому осмотру);

- Требования к техническому обслуживанию;

- Требования к ремонту горки, покрытия, ограничительной системы.

 На основании изложенного, при возведение подобных сооружений, необходимо учитывать соблюдения органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами требований ГОСТ. При возведении зимних горок они должны иметь сертификат соответствия или декларацию (в зависимости от степени потенциального биомеханического риска) и в дальнейшем пройти своевременную государственную регистрацию.

Порядок регистрации аттракционов установлен Постановлением Правительства РФ от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов».

Сертификат соответствия или декларацию соответствия выдается аккредитованным органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза ( Например: ООО «Экспертный центр «МАРСТАР», ООО «Межрегиональный Сертификационный Центр» и т.д.), а государственная регистрация аттракционов осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими региональный государственный надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов.

**Учитывая наступление зимнего периода времени родителям и их детям необходимо:**

*1. Родителям при катании детей на зимней горки:*

- ознакомиться с сертификатом соответствия или декларации соответствия, выданных в отношении горки;

- ознакомиться с правилами пользования горкой, которые вывешены на специальных табличках, непосредственно перед входом в зону катания;

- ознакомиться с техническим состоянием горки (наличие сколов, выбоин и иных неровностей).

*2. Соблюдать правила безопасности при катании с горок:*

- с малышом младше 3-х лет не стоит идти на оживленную горку, с которой катаются дети старше 7-ми лет;

- если горка вызывает у вас опасения, сначала прокатитесь с нее без ребенка испытайте спуск;

- если ребенок уже катается на разновозрастной оживленной горке, обязательно следите за ним;

- ни в коем случае не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и горки вблизи проезжей части дорог;

- не оставляйте детей одних, без присмотра;

- малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок в немноголюдных местах, где нет деревьев, заборов и других препятствий.

*3. Соблюдение правил поведения на горке:*

- подниматься на снежную или ледяную горку следует только там, где есть ступеньки; запрещено подниматься на горку там, где навстречу скатываются другие;

- не съезжать, пока не отойдет в сторону тот, кто спускается впереди;

- не задерживаться внизу, когда съехал, а поскорее отползти или откатиться в сторону;

- нельзя кататься, стоя на ногах и на корточках;

- не съезжать спиной или головой вперед (на животе), а всегда смотреть вперед как при спуске, так и при подъеме;

- не перебегать ледяную дорожку;

- если мимо горки идет прохожий, подождать, пока он пройдет, и только после этого съезжать;

- если уйти от столкновения (на пути дерево, человек и т. д.) нельзя, то надо постараться завалиться на бок на снег или откатиться в сторону от ледяной поверхности;

- избегать горок с неровным ледовым покрытием;

- при травме немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом в службу экстренного вызова 112;

- при первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии немедленно прекратить катание.

*4. На горке запрещается:*

- двигаться вдоль выката;

- скатываться (двигаться) в запрещенной позе для спуска;

- скатываться (двигаться) с помощью инвентаря, не разрешенного для применения;

- находиться в очках;

- находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- иметь на себе острые, твердые или опасные предметы;

- брать с собой крупные предметы или животных;

- курить, есть, пить, жевать жевательную резинку.

В соответствии с законом Алтайского края от 10.07.2007 №62-ЗС «Об основах регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов в Алтайском крае» и постановлением Правительства Алтайского края от 12.05.2021 №157 «Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Алтайского края» государственный надзор и контроль в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Алтайского края осуществляет Инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алтайского края.